**Подключение к Wi-Fi кондиционеров Electrolux серии HEL (Элит Супер)**

**Перед первой настройкой выключить все посторонние приемники Wi-Fi.** Убедится в наличии сильного сигнала Wi-Fi **в том месте, где установлен кондиционер** (на телефоне должна отображаться полная шкала Wi-Fi). Сигнал Wi-Fi должен быть **устойчивым во всё время настройки**. Надо настраивать в момент наименьшей нагрузки на Wi-Fi: *оставить* *подключенными к Wi-Fi только подключаемые устройства телефон (или планшет) и кондиционер (остальные устройства* ***выключить***). На настраивающем устройстве (телефон, планшет) выключить все посторонние процессы (закрыть все используемые программы). Заряд телефона должен обеспечить настройку кондиционера в течение 12…15 мин (включенный экран, поддержание Wi-Fi, управление кондиционером).

Возможность подключения к Wi-Fi зависит от: - роутера (иногда роутер позволяет одновременно подключать только определенное количество устройств, например, 3), тарифного плана вашего интернета (скорость); - операционной системы (более новые операционные системы подключаются быстрее); - от силы и устойчивости сигнала Wi-Fi в месте установки кондиционера.

Процедуру подключения бывает нужно проводить несколько раз. Если с первого раза настройка не получилась, необходимо выключить кондиционер из сети (на 2-3 мин), выключить роутер из сети (на 2-3 мин вынуть из розетки) или перезагрузить другим способом. Внимание! После выключения/включения роутера он должен полностью запуститься.

Все манипуляции проводить, когда кондиционер **находится в режиме ожидания (не включен ни один из режимов)**.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Предварительно скачать и установить приложение по QR-коду (включить на своем телефоне приложение «СКАНЕР», навести на QR-код и нажать на появившуюся ссылку). При регистрации указываем пароль с БОЛЬШОЙ буквы (Например, «**P**assword», **не** «password»), регион – Европа или РФ. **ДАТЬ ПРИЛОЖЕНИЮ ВСЕ ЗАПРАШИВАЕМЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ, особенно геолокацию!** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение запросит Код активации. На своем телефоне, с которого происходит установка приложения, снова открыть «Сканер» и отсканировать код активации: |

**Если на пульте отсутствует кнопка Wi-Fi**, то в настройках приложения (когда настраивается в самом телефоне) есть 2 варианта настроек: нужно выбрать комбинацию кнопок **«Mode» и «Turbo».**